**项目需求说明**

**请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。**参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

**一、项目基本概况**

1.项目名称：南通市交通运输综合行政执法支队海安市北城交通综合执法站制作服务项目

2.施工地点：采购人指定地点。

3.工期：20日历天内完成设计、制作及安装工作。

4.项目规模：26.11万元。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **海安市北城交通综合执法站制作费用明细** | | | | | |
| **序号** | **名称** | **内容** | **单位** | **数量** | **参数** |
| 1 | 铜牌 | 50\*70cm不锈钢UV | 块 | 1.0 |  |
| 2 | 门头 | 交通执法徽标 | 个 | 1.0 | 100cm铸铝贴金徽标 |
| 3 | 执法服务中心 | 竖式牌匾(1.2mm不锈钢折弯烤漆丝印UV，200cm\*40cm） | 个 | 2.0 | 200\*40cm不锈钢烤漆UV |
| 4 | 交通执法徽标 | 个 | 1.0 | 60CM铸铝贴金徽标 |
| 5 | 交通执法中英文字 | 套 | 1.0 | 1.5cm pvc+1mm亚克力雕刻字 |
| 6 | 玻璃门腰线 | 米 | 7.0 | 黑胶车贴UV |
| 7 | 意见箱 | 个 | 1.0 | 1mm镀锌板折弯，定制色烤漆UV，优质精工锁头，42\*26\*13cm |
| 8 | 医药箱 | 个 | 1.0 | 银色铝合金型材，内部双层，正面定制色黑胶车贴贴膜，35\*21\*19cm |
| 9 | 雨伞架 | 套 | 1.0 | 黑色铁烤漆，12头雨伞架（含12把定制LOGO雨伞） 镀锌板定制烤漆UV围边，优质精工锁头，87\*30\*56cm |
| 10 | 会议室 | 交通执法徽标 | 个 | 1.0 | 60CM铸铝贴金徽标 |
| 11 | 交通执法中英文 | 套 | 1.0 | 1.5cm pvc+1mm亚克力雕刻字 |
| 12 | 背景墙 | 平方 | 6.0 | 4mm厚白色铝塑板 |
| 13 | 视频会议电视机 | 台 | 1.0 | CPU核数：4核2xCortexA73+2xCortexA53）  屏幕尺寸：85英寸;分辨率：3840x2160;  屏幕色彩: 10.7亿色;屏幕类型: LCD;屏占比:16:9;  机身内存 64GB;支持人机互动；AI摄像头，蓝牙5.1，支持BLE，低功耗蓝牙、视频通话功能、HDMI2.1x1:HDMI 2.0x1:AVInx1: USB 3.0x1; USB 2.0x1:RJ45x1; DTMBx1 S/PDIFx1(同轴数字音频接口);HDMI-ARCX1(复用HDMI11接口)USB 3.0x1: USB 2.0x1含可移动落地支架 |
| 14 | 调解室 | 文化墙 | 平方 | 2.0 | 1.5cm pvc+1mm亚克力雕刻字 |
| 15 | 装备室 | 装备柜（一组2门） | 组 | 3.0 | 尺寸结构：高1900mm（不含轮子），宽900mm，深450mm  颜色:交通执法标准色 结构：按照2门设计，内置充电模块 每个柜门内部分为上下两层，上层用于存放对讲机，执法记录仪，执勤帽等装备，下层用于存放交通执法执勤装备和服装，上层可用空间高度不小于350mm 装备充电:单元格具有独立电源，支持对存放的电子装备充电,内置双USB口，单两插，单三插充电口 开门方式：具备人脸开门，指纹开门，刷卡开门，密码开门 电子名牌：内置LED电子名牌，用绑定显示使用者的姓名信息，显示字体颜色为蓝色，LED电子名牌支持蓝牙通讯，可通过手机APP软件修改、下发用户姓名，且支持左移、右移、上移、下移和固定等显示模式； 内置执法记录仪数据采集模块，实现执法记录仪数据采集、充电、校时、数据清空、资料归档等工作的全程自动化。 兼容性：支持各种主流执法记录仪设备，能通过标准的服务接口或接口程序开发为业户的业务系统提供其他增值服务； 本装备柜须能与南通市交通运输综合行政执法支队云执法平台、综合行政执法系统和执法视音频管理平台无缝对接。 |
| 16 | 装备柜主机 | 组 | 1.0 | 尺寸结构：高1900mm（不含轮子），宽500mm，深450mm  颜色:交通执法标准色 智能装备柜具有17寸电容触摸屏，操作人员可通过触摸屏对装备柜进行操作  柜位绑定：智能装备管理系统可根据使用需求分配一人一柜、一人多柜及多人一柜。  内置工控一体机配置为双核处理器、8G内存、4T硬盘存储。 可扩展柜式设计:采用主副柜设计，每个主柜可以支持最多12个副柜 多种开柜方式:支持人脸识别开柜、指纹识别开柜、密码开柜及刷卡开柜等 用户类别：具有普通用户和管理用户两种类别用户，普通用户仅允许开启所属的柜格柜门，管理用户可选择开启任意柜格柜门，且支持一次性开启全部柜格柜门； 数据采集:内置执法记录仪数据采集功能，兼容执法支队目前正在使用的记录仪，且能二次开发与执法支队的相关信息系统进行数据对接。 |
| 17 | 整理箱 | 个 | 10.0 | 78L，60\*42\*31cm；304锰钢+铜质四位密码锁；ABS环保材料；自主拼装，可拆卸； |
| 18 | 管理制度 | 个 | 1.0 | 60cm\*90cm，铝合金海报框 |
| 19 | 标语 | 字 | 36.0 | 1.5cmpvc+1mm亚克力雕刻字 |
| 20 | 问询室 | 软包 | 平方 | 24.0 | 9mm厚蓝色阻燃隔音棉 |
| 21 | 标语 | 套 | 1.0 | 1.5cmpvc+1mm亚克力雕刻字 |
| 22 | 管理制度 | 个 | 1.0 | 60cm\*90cm，铝合金海报框 |
| 23 | 阅览室 | 文化墙 | 平方 | 3.6 | 1.5cmpvc+1mm亚克力雕刻 |
| 24 | 书柜（多层板高柜） | 组 | 1.0 | 200cm\*180cm\*40cm |
| 25 | 书柜（多层板矮柜） | 组 | 2.0 | 90cm\*100cm\*30cm |
| 26 | 休闲桌椅 | 组 | 2.0 | 70cm直径板材铁艺圆桌，1桌4椅， |
| 27 | 管理制度 | 个 | 1.0 | 60cm\*90cm，铝合金海报框 |
| 28 | 体能训练室 | 文化墙 | 平方 | 5.0 | 1.5cm pvc+1mm亚克力雕刻 |
| 29 | 跑步机 | 台 | 1.0 | 15.6寸高清液晶彩屏，172cn\*142cm\*84cm，马达功率：持续1.5HP、18档爬坡、速度：0.8-18km/h，承重280斤，精钢材质、心率检测手柄、内置实景模式、蓝牙音响、可移动滚轮、可折叠、可云互动。 |
| 30 | 哑铃 | 组 | 1.0 | 145公斤7对哑铃，三层架 |
| 31 | 球场专业级红色地胶垫 | 平方 | 24.0 | 4.5mm厚 |
| 32 | 管理制度 | 个 | 1.0 | 60cm\*90cm，铝合金海报框 |
| 33 | 其他 | 科室牌 | 个 | 10.0 | 铝型材烤漆丝印（12\*28cm) |
| 34 | 户外全彩LED显示屏 | 套 | 2.0 | 400\*100cm\*2块，P3，含收发卡，框架及安装售后 |
| 35 | 警示牌 | 块 | 2.0 | 200\*70cm，1.2mm不锈钢烤漆 UV |
| 36 | 射灯 | 个 | 4.0 | 300W |
| 37 | 不可预知费用 | 项 | 1.0 |  |
| 38 | 人工 | 安装搭建 | 人次 | 30.0 |  |
| 39 | 运输 | 物料运输 | 项 | 1.0 |  |

**三、报价说明**

本项目预算26.11万元，投标供应商的总报价都不得超过采购预算金额，否则其投标无效。磋商报价是磋商文件所确定的全部招标内容的价格，包括前期准备费用以及为完成上述内容所必须的设计、材料、保险、劳务及所需的全部费用。具体包括全部服务的人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

三、商务要求

1.项目实施地点：采购人指定地点。

2.工程设计和施工说明

（1）供应商必须先进行详细设计，绘制项目效果图和详细施工图，经采购人审核确认后，方可实施。

（2）供应商必须制定安全、切实可行的施工方案，制定应急措施，确保工程零事故。

（3）供应商根据项目需求中的工程内容制定详细的施工方案。

（4）项目预算26.11万元包含全部费用，包括采购材料设备费、绘制效果、安装人工费、施工费等为完成本项目合同规定的全部工作所需支付的一切费用。

（5）供应商必须遵守采购人日常管理，不得影响正常工作，服从统一管理和安排。

（6）本项目总工期为：20日历天内完成设计、制作及安装工作。

（7）本项目承包方式：包工包料。

（8）质量标准：合格。

3. 采购清单中需求的设备产品的规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品项目。

4.付款方式：

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效比选处理。

（1）设计全部完成经采购单位确认后支付合同的30%，制作、安装完成、验收合格后支付合同的50%，余款按照最终审定价按实支付。

（2）最终以双方签订的采购合同内确定的条款为准执行。

四、保质期与售后服务

1、本次采购的货物质保期不少于1年，质保期自验收合格之日起计算，质保期内，中标人应提供一切免费维修服务(含零配件的更换)。

2、质量保修期内，要求供应商提供24小时电话响应技术咨询；供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场维修，直至修复或更换为止。投标人须提供书面承诺，否则为投标无效。

**五、验收**

照国家有关验收规范以及采购文件要求数量、质量进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因产品质量问题发生争议时，采购方请有权部门鉴定。货物符合质量技术标准的鉴定费由采购方承担，否则鉴定费由供应方承担，同时按合同违约处理（按规定设计要求标准验收）。

六、项目实施要求

1.项目实施过程及成果，须按照现行的中国国家标准进行。

2.所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。

3.如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

4.供应商负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

七、安装、调试要求

1.供应商负责全部文化元素的安装、调试工作，并负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合采购文件技术要求，将产品、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。所产生的一切费用由供应商负责。

2.安装、调试必须按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行。

3.货物在安装、调试、验收合格前的包装、保险及发运等环节和费用均由供应商负责，并负责其派出的现场服务人员人身安全。

4.设施、产品安装完成后，供应商技术人员对采购人进行操作指导和基本维护培训。采购人应当提供符合合同货物安装条件的场所和提供只能由采购人给予的必要的配合。

5.安装调试不符合质量要求，不能实现合同目的的，采购人有权拒收。因产品质量问题导致采购人拒收货物或者解除合同的，标的物损毁、丢失的风险由供应商承担。

6.中标供应商应根据项目施工特点，安排相关专业技术人员实施，并做好安全文明措施。供应商负责项目实施过程中的所有安全责任。

八、样品清单及要求

**（一）样品清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** |
| 1 | 60 厘米（高度）铸铝贴金徽标一套 | 详见采购清单 |

**注：响应时供应商须按“样品目录清单”的要求提供样品。**

**（二）样品要求：**

1、样品递交方式： 投标时须提供所有的样品，投标方必须严格按招标文件要求的尺寸、数量、技术参数提供样品，并注明样品名称及技术参数信息。

2、提交时, 样品必须用不透明的纸粘贴遮盖，样品上不得有任何显示参选供应商的标志、标记，否则将被视为无效投标。

**3、递交地点及时间：请各投标人于2024年10 月 25 日14时00分至14时30分按本招标文件第三部分项目需求中要求的样品送至南通市崇川区外环东路 12 号 2 层开标室， 样品接受联系人：孙月雯，联系电话：15906295903。**

4、样品封样结束后，供应商收到采购人工作人员移交通知后办理移交，未在此时间内办理移交的，采购人对样品不再保存，如果样品遗失或损坏，采购人概不负责。

5、在中标结果公示后三个工作日内，中标人员须将投标文件中所有证明材料原件送至采购人处检验，否则视为提供虚假材料拒绝授予合同，采购人将及时向政府采购监管部门报告，按有关法律法规进行处理。

6、样品移交、退还时，供应商按采购人工作人员指定的时间、地点办理退还，因样品逾期未撤离而产生的废品处置费，由供应商承担。