**2024年九圩港船闸七氟丙烷灭火器设备**

**检测及充装项目采购询价文件（二次）**

**一、项目概况**

南通市港航事业发展中心（以下简称采购单位）关于2024年九圩港船闸七氟丙烷灭火器设备检测及充装采购项目，拟采用询价方式组织采购，项目概况如下：

1.项目名称：九圩港船闸七氟丙烷灭火器设备检测及充装项目

2.项目限价：10000元

3.项目地址：九圩港船闸运行中心区域南通市城港路844号

4.计划服务期限：自合同签订之日起15日内完成

5.项目内容：

（1）柜式七氟丙烷气体灭火装置参数：型号规格：GQQ90/2.5-KX；执行标准代号：GB16670-2006；贮存压力：2.5MPa；灭火剂总量：86Kg；使用温度范围：0-50℃；出厂日期：2020.9.4。

（2）中标单位需对柜式七氟丙烷灭火设备进行瓶身检测、容器阀检测维修、压力表校验、七氟丙烷药剂充装。

（3）检测充装验收内容：满足机房自动灭火系统能够联动，正常使用；满足消防验收条件；送回的设施设备外观完好；充装的钢瓶压力表指针在绿色区域、灭火剂总量达到出厂标准；须有检测合格标识；提交具有消防部门认可的检测报告；提供完整的使用、维护和应急处理等培训的文字及视频资料。

6.质保要求

（1）质保期不得低于3年，在质保期内，非火灾原因导致的气体泄漏和误喷，成交供应商应负责免费维修和充装。

（2）中标后由中标单位对该项目的质量及安全负全部责任。

（3）为确保二楼机房消防安全，供货方需提供等效替换。

二、询价响应单位资质要求

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2.询价响应单位应在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)未被列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人名单、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的，或仅被处于非较大数额罚款的除外）。

3.询价响应单位需提供做过类似于七氟丙烷气体充装项目的证明（加盖公章）。

4.本项目不接受联合体参与。

三、响应单位须知

（一）询价响应文件的组成（均需加盖单位公章，缺一不可）(文件送达时应装订完好并用文件袋密封)：

1.申请函（格式）；

2.各类证照复印件效营业执照（或三证合一）、相关复印件。

（二）询价响应文件份数和签署

1.询价响应文件应按询价文件的要求与格式编写。

2.响应单位均应提交一式两份询价响应文件（装订成册），其中一份标明为“正本”，另一份标明为“副本”。如果“正本”和“副本”不一致时，则以“正本”为准。

3.询价响应文件均需装袋密封递交，封口需加盖响应人公章（骑缝章），并在封皮上注明“\*\*\*\*\*询价响应文件”。

4.询价响应文件正本和所有副本均需书写清晰。

5.询价响应人询价响应文件的正本和副本均需由询价响应人或经正式授权并对询价响应人具有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在询价响应文件中。询价响应书不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由询价响应人签字和盖章。

6.询价响应单位编制和提交询价响应文件所需费用自理。

（三）本项目为总价包干，后期不得以任何理由增加任何费用；

（四）询价响应标价均应以人民币询价响应，金额单位元。询价响应只能有一个询价响应报价，不接受有选择的报价。

（五）评标、定标原则

评审标准：从符合资格要求的询价响应单位中，根据符合项目需求且询价响应报价最低的原则确定成交询价响应人，如遇价格并列，采取随机抽取的方式确定中标人。

（六）支付方式：服务方完成项目所有内容，提交相关资料及正式发票后，一次性付清。

（七）其他相关事宜，双方协商后确定；

四、报名时间、方式

1、投标文件递交时间：2024年7月10日14时00分整前提交

2、投标文件递交截止时间：2024年7月10日14时00分整

3、联系人：谢振宇，联系电话：15962706808

4、单位地址：南通市港航事业发展中心九圩港船闸运行中心（南通市崇川区城港路844号）

2024年7月4日

**二、申请 函（格式）**

致南通市港航事业发展中心：

我方经研究 （项目名称） 项目招标文件（含补充文件）以及贵方提供的本项目有关资料及有关文件后，我方愿意按照招标文件的要求承担本项目工作。**我们愿意以（大写）（小写）：￥ 的询价响应报价承担本项目工作。**

1、据此我单位承诺如下：

1）在合同书正式签署生效之前，本询价响应书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

2）根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并承诺大小项目一视同仁。

3）我们已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或可能引起误解的问题的权利。

4）我方询价响应文件所提供的一切资料均真实、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我们同意向贵方提供贵方可能另外要求的与询价响应有关的任何证据或资料。

5）若我方中标，我方保证按业主要求，按时按质完成业主委托的项目。

2、我们同意从规定的开标之日起20个日历天的询价响应书有效期内严格遵守询价响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本询价响应书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

询价响应人：(盖章) 法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

单位地址： 联系电话（传真）：

开户银行名称： 开户银行账号（基本账户）：

年 月 日

**三、法定代表人授权书（格式）**

本授权书声明：注册于 （注册地址） 的 （询价响应人全称） 公司的在下面签字的 (法定代表人姓名、职务) 代表本公司授权 (被授权人单位) 的在下面签字的 (被授权人的姓名、职务) 为本公司的合法代理人，就 （项目名称） 项目的询价响应、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

**本授权书需附法定代表人身份证及授权代表人身份证。**

询价响应人法定代表人（签字）：；

被授权人（签字）：；

询价响应单位（盖章）：；

询价响应单位地址：；

邮政编码：；

传真：电话：。

**法定代表人身份证明书**

（法定代表人姓名） 在 （询价响应人名称） 任 （职务名称） 职务，是 （询价响应人名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

（询价响应人全称）

年 月 日

（盖章）

**四、各类证照复印件**

# 五、九圩港船闸运行中心柜式七氟丙烷灭火器设备检测及充装项目报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 具体要求 | 规格 | 报价  （元） |
| 1 | 钢瓶及相关配件检测 | QMP90/2.5-KX | 需负责钢瓶的标号、记录、拆卸、运输、安装，并对钢瓶的充装质量负责，运输和安装过程是确保瓶体外表不受损伤；检测的钢瓶做好标记，原拆原放，不得混装，须出具法定合格检测报告 | 1个 |  |
| 2 | 七氟丙烷灭火气体充装 | QMP90/2.5-KX | 充装气体符合消防技术规范的质量、规格和性能要求，应保证其在正确安装、使用和保养条件下，在规定的寿命期内具有良好的性能。 | 86公斤 |  |
| 3 | 运输、安装、税金、第三方检测等费用 |  |  |  |  |
| 合计报价（含运费、安装费、税金、第三方检测费） | | | | | （小写） |
| （大写） |

注：

1、本报价表具有法律效力，为该项目的一次性固定报价，提交后不再增加任何费用。请报价单位严格按项目需求报价，加盖单位公章后有效（涂改无效）。

2、合计报价包含询价采购公告所述项目需求列表中所有设备及服务需求的费用，同时包含所需的税费。

3、报价单位不得擅自改变项目内容及要求参与报价。

4、合计报价大小写金额不一致的，以大写金额为准。合计报价超过项目预算金额的为无效报价。

报价单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签章）：

联系电话：日期： 年 月日

**六、招标文件要求询价响应人提供的或询价响应人认为需要提供的其他内容**